**TROŠKOVNIK**

**ZA AUTOBUSNU NADSTREŠNICU**

**Ponuditelj:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Adresa ponuditelja:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ovlaštena osoba ponuditelja:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1.Nabava autobusne nadstrešnice**

Okvir krovne konstrukcije od cijevnih profila dim.60x60x3 sa lučnim nosačima dim. 40x20x3

Okvir bočnih konstrukcija od cijevnih profil dim.60x60x4 sa četiri horizontalne poveznice dim. 40x20x3

Modularni sistem gradnje, toplo činčana konstrukcija min 90-110 µm

Zidne ispune – sigurnosno staklo 8 mm, dvostruka UV zaštita, propusnost 100%

Krovne ispune-polikarbonatne multiwall ispune 8mm, dvostruka UV zaštita

Klupa od cjevnih profila sa čeličnim sjedalom površina dimenzije 900x500xh.550 mm

Sidrenje u podlogu vijcima

M.P.

Ponuditelj:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

U,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_2022.